

Универсальный тонер MPT-5 от компании Static Control

Сводные данные результатов тестирования тонера MPT-5 в Центре Компетенции PRINTSMART, данные в сравнении с оригинальным (OEM) тонером:



\*Данные по расходу получены с горячими барабанами SC серии Green.

Изменение плотности печати в принтерах HP P2055d и LJ1022 в течение ресурса картриджа:



Совместимость тонера MPT-5 и рекомендуемый заправочный вес для обеспечения ресурса картриджа близкого к OEM:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель принтера | Картридж | Ресурс, стр. | Вес, гр. |
| HP 1020 | Q2612A | 2,000 | 100 |
| HP 1300 | Q2613A | 2,500 | 143 |
| Q2613X | 4,000 | 215 |
| HP 1320 | Q5949A | 2,500 | 135 |
| Q5949X | 6,000 | 290 |
| HP 2100 | C4096A | 5,000 | 260 |
| HP P2055 | CE505A | 2,300 | 120 |
| CE505X | 6,500 | 290 |
| HP 4000 | C4127A | 6,000 | 305 |
| C4127X | 10,000 | 500 |
| HP 4100 | C8061A | 6,000 | 305 |
| C8061X | 10,000 | 500 |
| HP 5000 | C4129X | 10,000 | 500 |
| HP M5035 MFP | Q7570A | 15,000 | 780 |
| HP 5200 | Q7516A | 12,000 | 580 |